ZALACZNIK NR 11

**Wymagania do okien i drzwi wymienianych w ramach kontraktu**

1. Dla profili aluminiowych - Wymagane są profile malowane proszkowo w kolorze RAL7016
2. Aluminium izolowane termicznie
3. Szkło VSG33.1/16Arg/4/16Arg/VSG33.1 u=0,6
4. Próg szczelny
5. Klamka obustronna
6. Dwa zamki

**UWAGA : Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzenia szczegółową kartą materiałową proponowanego rozwiązania i przedstawienia fizycznego próbki materiałowej.**

1. Dla profili PCV – wymagane jest okleinowanie od zewnątrz w kolorze RAL7016 Antracyt, strona wewnętrzna – biała
2. Szkło 4/16Arg/4/16Arg/4 u=0,6
3. Okucia klasy premium

**UWAGA : Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzenia szczegółową kartą materiałową proponowanego rozwiązania i przedstawienia fizycznego próbki materiałowej.**